阵列式大地电磁系统招标技术要求


1、主机功能方法：BMT\AMT\MT\LMT；
2、主机频率采集范围：10000Hz~DC；
3、主机通道数：磁道数≥3，电道数≥2。具有专用磁、电道接口；
  4、多站组网阵列式观测大地电磁数据、可单站采集单点大地电磁数据；
5、主机外壳：铸造铝外壳材质、内部防冲击结构设计抗震框架，具有较好散热性、密封性较好；
6、参数设置和控制：内存卡自动设置采集参数，或通过计算机USB口控制仪器和参数设置；
7、采样方式：可实现低频连续采集，高中频交替采集，具备24kHz交替采集、2.4kHz连续采集或进行150Hz连续采集；
8、滤波器：具备低通滤波、高通滤波、以及50Hz电力干扰频率梳状滤波，VLF滤波等；
9、采用卫星+晶振时钟同步，晶振时钟保障无卫星信号时仪器正常开展工作，时基精度：优于±100ns；
10、标定：具有自行标定系统和外部磁传感器功能；
11、增益：每通道可独立设定增益，可根据野外施工关闭不需要的通道，降低功耗；
12、支持传感器类型：感应式传感器、磁通门长周期传感器；
13、模数转换：≥24位；
14、输入阻抗：≥1MΩ；
15、动态范围：≥130dB；
16、噪声水平：＜3nv/sqrt(Hz)；
17、数据输出：原始数据可输出；
  18、兼容：兼容我校原有V8电法工作站大地电磁法数据格式，可在同一采集排列工作。
19、功耗：<10w；
20、防护等级：IP66等级及以上防尘、防水；
21、工作状态指示：发光二极管显示工作状态；
22、工作环境：-20℃~45℃；
  23、磁传感器频率范围：≥（400~0.00002）Hz；
24、磁传感器长度：＜145cm；
25、磁传感器直径：≤6cm；
26、磁传感器输入范围（1Hz）：1nT~20nT；
27、预处理软件要求：具备MT、AMT、BMT数据处理：可提取全时间序列，功率谱编辑，包括时间序列处理、编辑、打印、传输、标定等，具备数据格式转换，阻抗张量分析；
  28、适用性：为保证数据质量，采集数据符合《深地国家科技重大专项—大地电磁三维探测网实施标准》要求
29、 系统配置要求包含：采集主机4台、低频磁传感器12根、传感器连接线缆12根、预处理软4套、不极化电极36个、不极化电极屏蔽接收线800米



[bookmark: _GoBack]


