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	序号
	设备名称
	技术参数要求

	1
	固定翼无人机平台
	1、构型：垂直起降固定翼；
2、动力系统：无刷电机动力系统；
3、任务载荷：≥2.5kg；
4、航时：不低于210min；
5、地面站：手持智能地面站；
6、固定翼模式抗风能力：≥6级风；
7、最大起飞重量：≥13kg；
8、使用环境：-10℃~45℃；
9、飞控支持类型：开源飞控，支持二次开发；
10、搭配机载计算机性能：CPU≥6核1.6GHz、AI算力≥67 INT8 TOPS；
11、制造商具备民用无人驾驶航空器运营合格证；
12、制造商具备通用航空企业经营许可证。

	2
	无人机
	1、哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素1亿；
2、中长焦相机：1/1.3英寸CMOS，有效像素4800万；
3、长焦相机：1/1.5英寸CMOS，有效像素5000万；
4、配备前视激光雷达；
5、配备512GB内存；
6、配备DJI增强图传模块*2。

	3
	四足机器人
	1、负载能力≥4Kg；
2、攀爬落差高度≥15cm;
3、爬坡角度≥30°;
4、机动速度≥3m/s（铺装路面）；
5、运行时间≥1.5h（额定负载）。

	4
	发动机
	1、排量: ≥468cc；
2、性能: ≥46HP；
3、压缩比: ≥8.48:1；
4、怠速: ≥2000rpm；
5、拉力:72KG/海拔100m；
6、发电输出:24V/28V,400W/600W。

	5
	定位天线
	1、高频段：1.525 to 1.615 GHz
2、低频段：1.165 to 1.278 GHz
3、频点：
GPS L1/L2/L5
GLONASS L1/L2/L3
BEIDOU B1/B2/B3
Glileo E1/E5a/E5b/E6
SBAS L1/L5
ZSS L1/L2/L3/E6
IRNSS L5
L-band
4、阻抗：50欧姆
5、极化方式：右旋圆极化
6、天线轴比：≤3dB
7、水平面覆盖角度：360°
8、工作电压:+3.3~+18VDC
9、工作电流：≤45mA
10、差分传输延迟：≤5ns
11、天线尺寸：Φ150x53mm

	6
	电台
	1、工作频率：220-240/410-480/840-845/902-928
2、调制方式：GMSK,2GFSK,4GFSK,QPSK
3、错误检测：32 bits of CRC,ARQ
4、加密：Optional(see-AES option)
5、通讯范围：100 公里以上，开阔无遮挡
6、串行接口:3.3VCMOS,RS232/485(Selectable)
7、串口波特率:300bps to 230.4kbps

	7
	机载电池
	1、容量：≥20000mAh；
2、电压：23.7V

	8
	伞舵舵机
	1、额定电压:DC12.0V
2、电压范围:DC9.0V-13.0V
3、空载速度:0.14sec/60°@12V
4、额定速度:0.23sec/60°@12V
5、工作频率：1520us/333Hz
6、壳体材料：铝合金
7、马达类型：无刷直流马达

	9
	IMU
	1、陀螺仪带宽：400 Hz；
2、加速度计量程：±6 ~±18 g；
3、磁力计分辨率：120uGauss；
4、磁力计带宽：200Hz；
5、气压计分辨率：0.1mbar；
6、气压计压力范围：450~1100mbar；
7、电压：3.3V；
8、功耗：1.5W。

	10
	导航板卡
	1、全系统多频高精度定向板卡；
2、支持BDS B1/B2 + GPS L1/L2 + GLONASS L1/L2 + GALILEO E1/E5b 
+ QZSS L1/L2 ；
3、支持定位定向同时输出，20Hz 以上的数据输出率；
4、支持网络功能。

	11
	地面控制站
	1、4U机架式服务器，非OEM产品；
2、处理器：≥2颗第四代可扩展处理器X86架构，共≥64核心≥128线程；单颗≥32核心，≥2.1G主频，≥60M缓存；
3、显卡：配置≥4块L20 48G显存；
4、内存：配置≥512G DDR5；
5、存储：配置≥12个3.5英寸硬盘盘位；配置SAS/SSD硬盘；≥SSD 960G企业级*2块，≥SAS 2.4T企业级*6块；
6、电源：配置≥4个2600W电源，支持N+1冗余，支持热插拔；
7、标准接口：前置≥2个USB接口；后置≥1个USB接口，≥1个VGA接口，≥1个管理口；
8、PCIE扩展插槽支持：最大可支持≥12个PCIE扩展；支持≥1个OCP 3.0扩展；支持≥2个M.2扩展；
9、配置服务器导航系统，方便使用有利于快速部署系统；
10、配管理软件：支持用户管理、角色管理、权限管理；支持服务器的配置、操作、查询、状态可视化管理；支持交换机的配置、操作、查询、状态可视化管理；支持数据管理、日志管理。



