	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	墙面原墙板拆除
	1.部位：详见设计
2.综合考虑拆除厚度、材质、种类及施工方式等各方面因素
3.拆除原墙板墙面，含找平层、龙骨、基层板等至基层
4.包含拆除完成面的清理与平整等工作
5.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价
	m2
	300
	
	
	

	2
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.部位：详设计
2.综合考虑拆除厚度、材质、种类及施工方式等各方面因素，含建筑垃圾运至指定地点堆放、归堆
3.拆除原吊顶天棚（含跌级吊顶等），含龙骨、基层等全部工作内容，投标时一并考虑
4.包含拆除完成面的清理与平整等工作
5.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价
	m2
	280
	
	
	

	3
	原地面拆除（地暖位置）
	1.部位：新增地暖位置
2.凿除厚度满足要求、设计，地面种类综合
3.含切缝、含拆除完成面的清理与平整等工作，含静态拆除以及产生的相关费用
4.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准
5.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价
	m2
	250
	
	
	

	4
	拆、装座椅
	1.拆除后移位保管，并再安装复原
2.含一切措施费
	个
	289
	
	
	

	5
	楼面运出垃圾
	1.废弃科品种:拆除的建筑垃圾;
2.下楼方式:装袋人工下楼
3.工程量按实结算
	m3
	44.9
	
	
	

	6
	建筑垃圾外运
	1.废弃科品种:拆除的建筑垃圾;
2.运输方式:采用新型智能环保车运输;
3.运输距离:运距自行考虑;
4.包含垃圾装车费、运土卫生费、办证费、卸土区占用费、渣土费、清理费、协调费、清表费、扬尘控制费等所有费用,须符合长沙市现行一切规定;
5.工程量按实结算
	m3
	44.9
	
	
	

	7
	设备基础 C25
	1.混凝土等级、类别：C25商品砼
2.混凝土拌合要求：按规范
3.含泵送费或其他浇筑增加费
	m3
	3.582
	
	
	

	8
	设备基础模板
	1.垫层模板
2.不论摊销次数等均已综合考虑
	m2
	13.24
	
	
	

	9
	砖砌台阶
	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普通砖;
2.墙体类型:座位下台阶;
3.砂浆强度等级、配合比:预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0;
4.高度综合，恢复至拆除前标高
	m3
	22.979
	
	
	

	10
	新增轻钢雨篷
	1.轻钢结构防水雨棚
2.含土方开挖、回填、弃置、基础、钢筋等
3.满足设计、规范要求
4.含一切措施费
5.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价
	m2
	28.55
	
	
	

	11
	钢柱
	1.钢材等级：详设计
2.截面：详设计
3.含制作、安装、运输
4.焊缝、螺栓均等满足设计、规范要求
5.吊装方式综合考虑
6.构件吊装檐口高度综合
7.不论施工场地土质
	t
	1
	
	
	

	12
	地面硬化垫层  C25
	1.混凝土等级、类别：C25商品砼
2.混凝土拌合要求：按规范
3.含泵送费或其他浇筑增加费
	m3
	15.6
	
	
	

	13
	环氧树脂地面
	1.1厚环氧树脂涂层面层(面涂3~4道)(厚度含底涂、中涂、面涂)
2.环氧树脂腻子超细找平层
3.环氧树脂中涂1~2道
4.环氧树脂底涂1~2道
5.40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨
6.界面剂1道
7.完工后需与原样一致
	m2
	250
	
	
	

	14
	5厚胡桃木墙板墙、柱面
	1.参见15ZJ001-裙18
2.20x35宽木龙骨中距400~500，横撑20x35中距400
3.钉5厚胡桃木墙板
4.颜色、款式、规格需与原样一致
	m2
	50
	
	
	

	15
	5厚白色装饰吸音石膏板墙、柱面
	1.参见15ZJ001-裙18
2.20x35宽木龙骨中距400~500，横撑20x35中距400
3.钉5厚白色装饰吸音石膏板
4.颜色、款式、规格需与原样一致
	m2
	250
	
	
	

	16
	木龙骨防火漆
	1.木龙骨涂刷两遍防火涂料
	m2
	300
	
	
	

	17
	600×600 铝扣板吊顶天棚
	1.600×600×1.5mm厚铝扣板，与专用龙骨固定
2.铝扣板吊顶专业龙骨:主龙骨厚度不低于1.0中距1200，次龙骨厚度不低于1.0中距600,横撑龙骨中距900（可根据铝合金板尺寸调整）
3.楼板钻孔预留直径8镀锌吊杆，双向中距1200
4.含铝扣板收边线
5.含清理基层、现场切边、切角、嵌缝、材料运输等
6.板材种类、尺寸、样式需建设单位及设计单位选样确定，更换颜色、样式综合单价不调整
	m2
	280
	
	
	

	18
	环氧树脂地面
	1.1厚环氧树脂涂层面层(面涂3~4道)(厚度含底涂、中涂、面涂)
2.环氧树脂腻子超细找平层
3.环氧树脂中涂1~2道
4.环氧树脂底涂1~2道
5.40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，强度达标后表面打磨
6.界面剂1道
7.完工后需与原样一致
	m2
	250
	
	
	

	19
	原混凝土路面拆除
	1.部位：详设计
2.破除原混凝土路面，厚度综合
3.含切缝、含拆除完成面的清理与平整等工作，含拆除以及产生的相关费用
4.含垃圾归堆至指定地点堆放，并综合考虑施工方式，含扬尘控制费
5.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准
	m2
	4.5
	
	
	

	20
	拆除混凝土路面基层
	1.拆除原混凝土路面基层
2.基层种类：综合
3.拆除厚度：综合
4.含附着物、垃圾归堆至指定地点堆放，并综合考虑施工方式
5.含扬尘控制费
6.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准
	m2
	4.5
	
	
	

	21
	原透水砖路面拆除
	1.部位：详设计
2.破除原透水砖路面，含结合层，厚度综合
3.含切缝、含拆除完成面的清理与平整等工作，含拆除以及产生的相关费用
4.含垃圾归堆至指定地点堆放，并综合考虑施工方式，含扬尘控制费
5.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准
	m2
	55.5
	
	
	

	22
	原透水砖路面混凝土基层拆除
	1.部位：详设计
2.破除原透水砖路面混凝土基层，厚度综合
3.含切缝、含拆除完成面的清理与平整等工作，含拆除以及产生的相关费用
4.含垃圾归堆至指定地点堆放，并综合考虑施工方式，含扬尘控制费
5.结算时，最终工程量以按实签证工程量为准
	m2
	55.5
	
	
	

	23
	挖、弃石渣
	1.石渣类别：综合
2.挖土深度：详设计
3.运输方式:采用新型智能环保车运土
4.运输距离:运距自行考虑
5.不论开挖方式、转运次数
6.包含开挖、外弃、运土卫生费、办证费、卸土区占用费、渣土费、清理费、协调费、清表费等所有费用,须符合现行一切规定
	m3
	15
	
	
	

	24
	挖、填土方
	1.部位：详设计
2.土壤类别：综合
3.挖土深度：详设计
4.不论开挖方式、转运次数、放坡
5.含挖、填和碾压等全部工作
	m3
	48
	
	
	

	25
	挖、弃土方
	1.运输方式:采用新型智能环保车运土
2.运输距离:运距自行考虑
3.含人工转运土、装车等
4.不论开挖方式、转运次数
5.包含开挖、外弃、运土卫生费、办证费、卸土区占用费、渣土费、清理费、协调费、清表费等所有费用,须符合现行一切规定
	m3
	12
	
	
	

	26
	回填砂
	1.回填砂
	m3
	30
	
	
	

	27
	水泥混凝土路面 C25
	1.详设计
2.120厚C25混凝土，按4m~6m分仓跳格浇筑，纵向每格25m~30m设1道伸缝。缝宽20-30,内填沥青砂子或沥青处理，松木条嵌缝
3.250厚天然级配砂石
4.路基碾压，压实系数＞93%
5.含养护
	m2
	4.5
	
	
	

	28
	透水砖路面
	1.透水砖路面，恢复原样
2.30厚中砂层
	m2
	55.5
	
	
	

	29
	透水砖路面垫层
	1.混凝土等级、类别：C20商品砼,100mm厚
2.混凝土拌合要求：按规范
3.含泵送费或其他浇筑增加费
	m2
	55.5
	
	
	

	30
	大型机械设备进出场及安拆
	1.本项目的工程各类机械设备进出场及安拆费用
2.结算时本项不再调整单价，请结合实际现场报价
	项
	1
	
	
	

	31
	风冷螺杆式热泵机组拆除
	1.非保护性整体拆除，综合设备质量;
2.运至指定地点，交建设单位处理;
3.综合考虑工程配套费;
	台
	1
	
	
	

	32
	单级立式水泵拆除
	1.非保护性整体拆除，综合设备质量;
2.运至指定地点，交建设单位处理;
3.综合考虑工程配套费;
	台
	2
	
	
	

	33
	自动定压排气补水装置拆除
	1.非保护性整体拆除，综合设备质量;
2.运至指定地点，交建设单位处理;
3.综合考虑工程配套费;
	套
	1
	
	
	

	34
	大型室内机拆除
	1.非保护性整体拆除，综合室内机型号、规格;
2.运至指定地点，交建设单位处理;
3.综合考虑工程配套费;
	台
	12
	
	
	

	35
	卧式暗装风机盘管拆除
	1.非保护性拆除，综合盘管型号、规格;
2.运至指定地点，交建设单位处理;
3.综合考虑工程配套费;
	台
	17
	
	
	

	36
	镀锌钢板通风管道拆除
	1.非保护性拆除，综合风管规格;
2.包括拆除风管、管件、托吊卡件、保温层、风口、风阀等，运至指定地点、清理拆除现场;
3.综合考虑工程配套费;
	m2
	7
	
	
	

	37
	镀锌钢管拆除
	1.非保护性拆除，综合管道规格;
2.含水管上保温层、阀门等拆除;
3.运至指定地点，交建设单位处理;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	328.8
	
	
	

	38
	无缝钢管拆除
	1.非保护性拆除，综合管道规格;
2.含水管上保温层、阀门等拆除;
3.运至指定地点，交建设单位处理;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	400.1
	
	
	

	39
	空调凝结水塑料管拆除
	1.非保护性拆除，综合管道规格;
2.含水管上保温层等拆除;
3.运至指定地点，交建设单位处理;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	99
	
	
	

	40
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火调节阀 500*200;
2.材质:碳钢
3.综合考虑工程配套费;
	个
	8
	
	
	

	41
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀 1250*500;
2.材质:碳钢
3.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	42
	碳钢阀门
	1.名称:70℃防火阀 1400*500;
2.材质:碳钢
3.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	43
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:铝合金门铰式百叶风口 500*270;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	10
	
	
	

	44
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:侧回风口 800*500;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	3
	
	
	

	45
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:侧回风口 800*800;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	4
	
	
	

	46
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:回风百叶 1500*250;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	6
	
	
	

	47
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:回风百叶 1900*250;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	9
	
	
	

	48
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:送风百叶 1500*160;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	6
	
	
	

	49
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:送风百叶 1900*160;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	9
	
	
	

	50
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:方形散流器 300*300;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	16
	
	
	

	51
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:方形散流器 400*400;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	52
	铝及铝合金风口、散流器
	1.名称:球喷风口 内径300mm;
2.材质:铝合金
3.综合考虑工程配套费;
	个
	16
	
	
	

	53
	静压箱
	1.名称:消声静压箱 1300*1400*800;
2.材质:碳钢;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	54
	静压箱
	1.名称:消声静压箱 1300*1600*800;
2.材质:碳钢;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	55
	柔性接口
	1.材质: 防火帆布;
2.综合考虑工程配套费;
	m2
	1.06
	
	
	

	56
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢板风管;
2.形状:圆形;
3.规格:长边长320mm以下;
4.板材厚度:0.5mm;
5.接口形式:共板法兰连接;
6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍;
7.综合考虑工程配套费;
	m2
	2.84
	
	
	

	57
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢板风管;
2.形状:矩形;
3.规格:长边长1000mm以下;
4.板材厚度:0.6mm;
5.接口形式:共板法兰连接;
6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍;
7.综合考虑工程配套费;
	m2
	108.68
	
	
	

	58
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢板风管;
2.形状:矩形;
3.规格:长边长1000mm以下;
4.板材厚度:0.75mm;
5.接口形式:共板法兰连接;
6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍;
7.综合考虑工程配套费;
	m2
	221.23
	
	
	

	59
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢板风管;
2.形状:矩形;
3.规格:长边长1250mm以下;
4.板材厚度:1.0mm;
5.接口形式:共板法兰连接;
6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍;
7.综合考虑工程配套费;
	m2
	107.19
	
	
	

	60
	碳钢通风管道
	1.材质:镀锌钢板风管;
2.形状:矩形;
3.规格:长边长2000mm以下;
4.板材厚度:1.2mm;
5.接口形式:共板法兰连接;
6.吊托支架制作、安装及除锈、刷防锈漆、面漆各两遍;
7.综合考虑工程配套费;
	m2
	88.01
	
	
	

	61
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种:柔性橡塑管壳保温（难燃B1级）;
2.绝热厚度:29mm厚;
3.综合考虑工程配套费;
	m3
	6.13
	
	
	

	62
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种:柔性橡塑管壳保温（难燃B1级）;
2.绝热厚度:50mm厚;
3.综合考虑工程配套费;
	m3
	18.57
	
	
	

	63
	防潮层、保护层
	1.材料:铝板;
2.厚度:0.5mm厚;
3.综合考虑工程配套费;
	m2
	373.73
	
	
	

	64
	砖墙打堵洞眼
	1.洞口尺寸:综合;
2.结构类型:砖墙，含防火封堵;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	22
	
	
	

	65
	热镀锌钢管 DN20
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:螺纹连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	31.64
	
	
	

	66
	热镀锌钢管 DN25
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:螺纹连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	75.7
	
	
	

	67
	热镀锌钢管 DN32
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:螺纹连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	17.06
	
	
	

	68
	热镀锌钢管 DN40
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:螺纹连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	200.98
	
	
	

	69
	热镀锌钢管 DN50
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:螺纹连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	109.04
	
	
	

	70
	热镀锌钢管 DN70
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:焊接连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	72.44
	
	
	

	71
	热镀锌钢管 DN80
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:焊接连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	64.16
	
	
	

	72
	热镀锌钢管 DN100
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:焊接连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	53.44
	
	
	

	73
	热镀锌钢管 DN125
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:焊接连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	43.52
	
	
	

	74
	热镀锌钢管 DN150
	1.安装部位:室内;
2.介质:空调水;
3.连接形式:焊接连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	55.63
	
	
	

	75
	无缝钢管预制保温管 DN50
	1.安装部位:室外;
2.介质:空调水;
3.连接形式:焊接连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	21.91
	
	
	

	76
	无缝钢管预制保温管 DN125
	1.安装部位:室外;
2.介质:空调水;
3.连接形式:焊接连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	2.58
	
	
	

	77
	无缝钢管预制保温管 DN150
	1.安装部位:室外;
2.介质:空调水;
3.连接形式:焊接连接;
4.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫、压力试验;
5.含管道、管件安装;
6.综合考虑工程配套费;
	m
	80
	
	
	

	78
	塑料管
	1.安装部位:室内;
2.材质:PVC空调凝结水管;
3.介质:水;
4.连接形式:胶粘连接;
5.规格:1.6MPa DN32;
6.管道消毒、冲洗:注水试验等;
7.管卡材质:满足设计及施工规范要求;
8.综合考虑工程配套费;
	m
	133.25
	
	
	

	79
	塑料管
	1.安装部位:室内;
2.材质:PVC空调凝结水管;
3.介质:水;
4.连接形式:胶粘连接;
5.规格:1.6MPa DN40;
6.管道消毒、冲洗:注水试验等;
7.管卡材质:满足设计及施工规范要求;
8.综合考虑工程配套费;
	m
	24.28
	
	
	

	80
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种:复合橡塑保温材料（难燃B1级）;
2.管道直径:DN50mm内;
3.绝热厚度:20mm内;
4.综合考虑工程配套费;
	m3
	0.31
	
	
	

	81
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种:复合橡塑保温材料（难燃B1级）;
2.管道直径:DN50mm内;
3.绝热厚度:30mm内;
4.综合考虑工程配套费;
	m3
	2.9
	
	
	

	82
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种:复合橡塑保温材料（难燃B1级）;
2.管道直径:DN125mm内;
3.绝热厚度:40mm内;
4.综合考虑工程配套费;
	m3
	3.23
	
	
	

	83
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种:复合橡塑保温材料（难燃B1级）;
2.管道直径:DN300mm内;
3.绝热厚度:40mm内;
4.综合考虑工程配套费;
	m3
	1.15
	
	
	

	84
	防潮层、保护层
	1.材料:铝板;
2.厚度:0.5mm厚;
3.综合考虑工程配套费;
	m2
	34.24
	
	
	

	85
	支/吊架、基础型钢
	1.名称:管道支架
2.材质:型钢;
3.除锈，刷防锈漆三遍
4.综合考虑工程配套费;
	kg
	514.83
	
	
	

	86
	闸阀 DN20
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	20
	
	
	

	87
	闸阀 DN25
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	30
	
	
	

	88
	闸阀 DN32
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	89
	闸阀 DN40
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	20
	
	
	

	90
	闸阀 DN50
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	6
	
	
	

	91
	Y型过滤器 DN20
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	组
	10
	
	
	

	92
	Y型过滤器 DN25
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	组
	14
	
	
	

	93
	Y型过滤器 DN40
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	10
	
	
	

	94
	Y型过滤器 DN50
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	95
	带温控电动二通调节阀 DN20
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	10
	
	
	

	96
	带温控电动二通调节阀 DN25
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	14
	
	
	

	97
	比例积分电动调节阀 DN40
	1.材质：铜质
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	10
	
	
	

	98
	比例积分电动调节阀 DN50
	1.材质：铜质
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	99
	不锈钢软接 DN20
	1.材质:不锈钢;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	20
	
	
	

	100
	不锈钢软接 DN25
	1.材质:不锈钢;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	28
	
	
	

	101
	不锈钢软接 DN40
	1.材质:不锈钢;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	20
	
	
	

	102
	不锈钢软接 DN50
	1.材质:不锈钢;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	4
	
	
	

	103
	蝶阀 DN70
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	104
	蝶阀 DN80
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	105
	蝶阀 DN125
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	3
	
	
	

	106
	蝶阀 DN150
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	15
	
	
	

	107
	止回阀 DN32
	1.材质:铜质;
2.连接形式:螺纹连接;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	108
	止回阀 DN150
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	109
	电动调节阀 DN125
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	110
	水表 DN32
	1.连接形式:螺纹连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	111
	Y型过滤器 DN150
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	112
	橡胶软接头 DN150
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	12
	
	
	

	113
	平衡阀 DN50
	1.连接形式:螺纹连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	114
	平衡阀 DN70
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	3
	
	
	

	115
	平衡阀 DN100
	1.连接形式:法兰连接;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	116
	压差传感器
	1.本体安装
2.综合考虑工程配套费;
	支
	1
	
	
	

	117
	温度计
	1.本体安装
2.综合考虑工程配套费;
	支
	8
	
	
	

	118
	压力表
	1.本体安装
2.综合考虑工程配套费;
	台
	10
	
	
	

	119
	自动排气阀 DN20
	1.材质:铜
2.规格、压力等级:DN20  1.6MPa
3.连接形式:螺纹连接
	个
	11
	
	
	

	120
	套管
	1.名称:钢制套管;
2.规格:介质管道公称直径DN20;
3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实;
4.综合考虑工程配套费;
	个
	4
	
	
	

	121
	套管
	1.名称:钢制套管;
2.规格:介质管道公称直径DN32;
3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实;
4.综合考虑工程配套费;
	个
	12
	
	
	

	122
	套管
	1.名称:钢制套管;
2.规格:介质管道公称直径DN40;
3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实;
4.综合考虑工程配套费;
	个
	30
	
	
	

	123
	套管
	1.名称:钢制套管;
2.规格:介质管道公称直径DN50;
3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实;
4.综合考虑工程配套费;
	个
	10
	
	
	

	124
	套管
	1.名称:钢制套管;
2.规格:介质管道公称直径DN65;
3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实;
4.综合考虑工程配套费;
	个
	3
	
	
	

	125
	套管
	1.名称:钢制套管;
2.规格:介质管道公称直径DN80;
3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实;
4.综合考虑工程配套费;
	个
	5
	
	
	

	126
	套管
	1.名称:钢制套管;
2.规格:介质管道公称直径DN100;
3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实;
4.综合考虑工程配套费;
	个
	3
	
	
	

	127
	套管
	1.名称:钢制套管;
2.规格:介质管道公称直径DN125;
3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实;
4.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	128
	套管
	1.名称:钢制套管;
2.规格:介质管道公称直径DN150;
3.套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实;
4.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	129
	楼板机械钻孔
	1.规格:综合;
2.结构类型:混凝土楼板，厚度综合;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	13
	
	
	

	130
	墙体机械钻孔
	1.规格:综合;
2.结构类型:砖墙，厚度综合;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	56
	
	
	

	131
	薄型电地暖
	1.型号、规格：配电功率30KW;
2.含发热材料、保温、辅材、地暖主机、温控器、安装、调试等;
3.具体做法详设计;
	m2
	250
	
	
	

	132
	断路器 T5H 630R/3P 500A
	1.型号、规格:T5H 630R/3P 500A;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	133
	电流互感器 AKH-0.66 500/5
	1.型号、规格:AKH-0.66 500/5;
2.综合考虑工程配套费;
	台
	1
	
	
	

	134
	数显仪表 Acuvim-P-2R-B3
	1.型号、规格:Acuvim-P-2R-B3;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	1
	
	
	

	135
	空调外电配电柜 KTAP
	1.安装方式:落地安装;
2.工作内容:本体安装丶调试丶接地
3.含箱体、元器件、电表、辅材等成套，品牌及需求见清单说明
4.箱体须充分预留深化设计回路、备用回路、新增回路安装空间及位置，原系统图内箱体、元器件、电表、辅材等结算时价格不予调整、箱体尺寸变化发生的所有费用不予增加
5.含配电箱进、出接线
6.综合考虑工程配套费;
	台
	1
	
	
	

	136
	室内空调配电箱 1AP
	1.安装方式:挂墙明装;
2.工作内容:本体安装丶调试丶接地
3.含箱体、元器件、电表、辅材等成套，品牌及需求见清单说明
4.箱体须充分预留深化设计回路、备用回路、新增回路安装空间及位置，原系统图内箱体、元器件、电表、辅材等结算时价格不予调整、箱体尺寸变化发生的所有费用不予增加
5.含配电箱进、出接线
6.综合考虑工程配套费;
	台
	1
	
	
	

	137
	空调控制面板
	1.安装方式:暗装;
2.综合考虑工程配套费;
	台
	34
	
	
	

	138
	接线盒
	1.材质: 塑料;
2.安装形式: 暗装;
3.综合考虑工程配套费;
	个
	34
	
	
	

	139
	配管 JDG20
	1.材质:热镀锌线路导管
2.规格 DN20,壁厚详设计;
3.配置形式及部位:暗配;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	362.06
	
	
	

	140
	配管 PC25
	1.材质:塑料管
2.规格 DN25,壁厚详设计;
3.配置形式及部位:暗配;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	409.83
	
	
	

	141
	配管 PC32
	1.材质:塑料管
2.规格 DN32,壁厚详设计;
3.配置形式及部位:暗配;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	75.23
	
	
	

	142
	配管 PC50
	1.材质:塑料管
2.规格 DN50,壁厚详设计;
3.配置形式及部位:暗配;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	50.49
	
	
	

	143
	配管 SC32
	1.材质:镀锌钢管
2.规格 DN32,壁厚详设计;
3.配置形式及部位:埋地;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	80
	
	
	

	144
	配管 SC50
	1.材质:镀锌钢管
2.规格 DN50,壁厚详设计;
3.配置形式及部位:埋地;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	80
	
	
	

	145
	配管 SC100
	1.材质:镀锌钢管
2.规格 DN100,壁厚详设计;
3.配置形式及部位:埋地;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	250
	
	
	

	146
	配线 RVV-7*0.5
	1.材质: 铜芯;
2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设;
3.综合考虑工程配套费;
	m
	379.06
	
	
	

	147
	配线 NH-BV-4
	1.材质: 铜芯;
2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设;
3.综合考虑工程配套费;
	m
	1325.49
	
	
	

	148
	电力电缆 YJV-4*4
	1.材质: 铜芯;
2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设;
3.电压等级（kV）: 1KV;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	87.12
	
	
	

	149
	电力电缆 YJV-4*10
	1.材质: 铜芯;
2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设;
3.电压等级（kV）: 1KV;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	87.12
	
	
	

	150
	电力电缆 NH-YJV-5*4
	1.材质: 铜芯;
2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设;
3.电压等级（kV）: 1KV;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	81.21
	
	
	

	151
	电力电缆 NH-YJY-4*25+1*16
	1.材质: 铜芯;
2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设;
3.电压等级（kV）: 1KV;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	54.83
	
	
	

	152
	电力电缆 YJV-4*70+1*35
	1.材质: 铜芯;
2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设;
3.电压等级（kV）: 1KV;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	130.68
	
	
	

	153
	电力电缆 YJV-4*150+1*70
	1.材质: 铜芯;
2.敷设方式、部位: 穿管/桥架敷设;
3.电压等级（kV）: 1KV;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	141.45
	
	
	

	154
	五芯电力电缆终端头 截面25mm2以下
	1.电缆头制作安装;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	2
	
	
	

	155
	五芯电力电缆终端头 截面120mm2以下
	1.电缆头制作安装;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	6
	
	
	

	156
	五芯电力电缆终端头 截面150mm2以下
	1.电缆头制作安装;
2.综合考虑工程配套费;
	个
	4
	
	
	

	157
	凿(压、切割)槽
	1.规格:综合;
2.结构类型:砖墙;
3.填充（恢复）方式:水泥砂浆补平;
4.综合考虑工程配套费;
	m
	205.6
	
	
	

	158
	输配电装置系统
	1.名称:输配电装置系统;
2.电压(kV):1;
3.综合考虑工程配套费;
	系统
	1
	
	
	

	合 计
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