技术要求
[bookmark: _GoBack]1.中南大学电池极片自动制备机采购项目
1.1 采购标的1: 电池极片自动制备机
(1)设备信息
1.设备名称：电池极片自动制备机
2.数量：1台
(2)用途、功能和参数要求
1.适配极片最大尺寸：≥400*80mm
2.涂布方式：连续式刮涂
3.涂布宽度：≥400mm，可通过挡板调节
4.涂布厚度范围：0.01mm~2mm
5.涂布速率：≥4.5m/min 正反转无级变速
6.控温范围：RT+~200℃
7.导辊幅宽：≥400mm
8.收放卷直径：≥Max.Ф450mm
9.最低上胶厚度：≥0.01mm
10.辊压尺寸：≥Φ350mm×400mm，有效辊压宽度≥380mm
11.碾压最大线速度：≥10m/min
12.最大工作压力：30T-200T
13.厚度： 0.5-3mm
14裁剪机械速度：0.2-50m/min
15.分切条数：≥标配4条，可扩展至6-8条
16.基材幅宽：≥Max.400mm
17.分切宽度：30~270mm
18.称量范围：0-60g
19.精度：≤0.01mg
20.电动防风罩，可自动开关门，带防静电涂层
21.涂布机可自动进行涂布，喷上相应二维码视觉检测极片状态，若极片表面状态异常，可进行报警提醒；软件可实现涂布、辊压、分条等一体化监测，实时查看极片状态；
-2-

