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	核心技术参数
	设备1
8通道微量热仪
	1.工作条件
1.1使用温度范围：10 ℃～35 ℃；
1.2使用湿度范围：≤80%；
1.3工作电压：220 V±10%，50 Hz。
2.技术指标
2.1恒温槽
2.1.1量热通道：≥8；
2.1.2温度范围：5 ℃～90 ℃；
2.1.3恒温槽类型：空气介质；
2.1.4恒温槽稳定性：±0.001 ℃；
2.1.5温度准确性：±0.15 ℃；
2.1.6样品最大尺寸：20 mL；
2.2量热计指标
2.2.1检测限：≤2 μW；
2.2.2短期噪音水平：＜1 μW；
2.2.3热焓精度：≤0.1%；
2.2.4每个量热计单独包含样品位和参比位，共至少8+8通道，24小时基线水平；
2.2.5漂移：＜5 μW；
2.2.6偏离：＜2 μW；
2.2.7误差：＜6 μW；
2.2.8至少配具有1个马达混合安瓿瓶功能。
3.操作软件
3.1软件整体包含设备、实验操作、结果和数据文件、报告等模块；
3.2软件分析模块包括溶解热、配位结合、配位结合模拟、比热、相容性、动力学、阿伦尼乌斯、比热验证、STANAG 4582标准等
4.配置清单
4.1微量热仪主机1台
用于毫瓦级别灵敏稳定热流测试。包括两个20ml微量热计。自动温度调节器使用循环空气和高级自校准系统保证稳定的温度(+/- 0.02 K)。

4.3标准耗材1套
	包括20毫升一次性玻璃安瓿452个，一次性玻璃安瓿500个盖子，一个调整工具，一个卷曲工具和20个提取器；
4.4  20 mL混合搅拌马达1只；
4.5  用于混合安瓿瓶的20ml一次性搅拌器2包，每包50只；

	
	设备2
不间断电源UPS
	不间断电源，容量≥1000VA/800W，输入：220VAC，50HZ，输出：220VAC，50HZ



