继续教育学院外语网络楼多媒体设备采购技术参数
	序号
	设备名称
	新版技术参数

	1
	交互智能平板
	1.整机中央前面板为不小于98英寸屏幕，画面显示比例16:9，分辨率不低于3840×2160，亮度≥400cd/㎡
2.整机亮度均匀性≥85%
3.整机采用国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.5GHz，内存≥4GB，存储空间≥32GB
4.整机内置电脑模块配置不低于i5 12代以上CPU，内存≥16GB，硬盘≥512GB
5.整机内置高中低音扬声器
6.侧置输入接口具备≥2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。侧置输出接口具备不低于1路音频输出、1路触控USB输出，1路HDMI输出接口，支持4K@60Hz分辨率输出。前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。电脑模块接口不低于1路HDMI输出接口，3路USB接口、1路RS232（RJ45形态）、1路MIC IN接口

	2
	LED屏
	1.LED屏幕尺寸：2.88米×1.6米（宽×高），显示面积4.608㎡，屏幕分辨率≥1548×860
2.像素构成：表贴三合一
3.点间距：≤1.88mm；像素密度：≥288900点/㎡
4.模组尺寸：≥320mm×160mm
5.峰值功耗≤410W/㎡，平均功耗≤120W/㎡；支持睡眠模式
6.白平衡亮度≥600cd/㎡，亮度均匀度≥99%（校正后）；可视角度（水平/垂直）：≥170°/170°；亮度鉴别等级按发光二极管(LED)显示屏通用规范检测结果达到C级
7.刷新率（Hz）：≥3840Hz
8.平均无故障使用时间（MTBF)：≥100000小时；寿命典型值≥100000小时
9.支持手动，自动，软件任意调节，支持HDR高动态范围图像显示技术；支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置
10.色域覆盖率≥100%NTSC，色度均匀度性≤±0.001（Cx,Cy）
11.色温调节范围：3000K-9500K可调

	3
	视频处理器
	1.输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP，2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），支持≥4096×2160@60HZ信号输入
2.视频输出支持10个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载≥520万像素，最宽带载支持≥10240像素，最高带载≥8192像素
3.可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源
4.支持U盘即插即播功能，支持4K级（3840×2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持20余种图片切换特效。

	4
	电视机（85寸）
	1.采用全面屏，4K超高清 LED液晶屏，支持 ≥3840×2160分辨率
2.屏幕尺寸：≥85英寸，屏占比≥95%，DCI-P3色域≥90%，峰值亮度≥1000nits，16：9屏幕比例，≥170°广视角，支持HDR，物理刷新率≥120Hz
3.运行内存≥3G，存储内存≥32G，≥4核CPU，支持 HDMI 2.1、USB 2.0、USB 3.0等多种实用接口
4.支持开机画面自定义
5.网络连接支持有线和无线。

	5
	电视机（100寸）
	1.采用全面屏，4K超高清 LED液晶屏，支持 ≥3840×2160分辨率
2.屏幕尺寸：≥100英寸，屏占比≥95%，DCI-P3色域≥90%，峰值亮度≥1000nits，16：9屏幕比例，≥170°广视角，支持HDR，物理刷新率≥120Hz
3.运行内存≥3G，存储内存≥32G，≥4核CPU，支持 HDMI 2.1、USB 2.0、USB 3.0等多种实用接口
4.支持开机画面自定义
5.网络连接支持有线和无线。

	6
	电容式会议麦克风
	1.电容式话筒，频率响应：80Hz-15KHz
2.指向性：超心型指向输出阻抗（欧姆）：1200Ω
3.灵敏度：-35dB 信噪比：≥60dB
4.等效噪声级：35dB(A)/20u Pa总谐波失真：≤1%
5.鹅颈咪杆
6.供电电压：幻象电源48V

	7
	音箱
	1.带无源辐射盆，并配有高音、低音双单元
2.安装支架铸铝成型，不氧化生锈，多角度调节
3.频率范围：65Hz-20kHz   
4.灵敏度：≥85dB                   
5.声压级：≥102dB           
6.输入电压：100V/70V/8Ω 定压定阻可调              
7.额定功率：≥50W

	8
	双通道专业数字功放
	1.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择                                                 
2.每声道音量可调
3.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω
4.全系列配置XLR平行输入输出接口
5.内置电压压限
6.各通道均配备LED工作状态指示               
7.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 三档可选
8.信噪比：≥95dB
9.频响：20Hz-20kHz（±2dB）
10.通道串扰：≤-70dB
11.转换速率：≥15V/uS
12.阻尼系数/8Ω@1Khz：≥230
13.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）
14.额定功率：≥2X150W@8Ω 2X225W@4Ω 450W@桥接8Ω
15.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护” 
16.电源：AC220-230/50-60Hz

	9
	话筒前级音频处理器
	1.智能麦克风音频多效处理器，话筒传声原音原声全保真，自适应美化人声效果
2.参量均衡和数字移频两重防啸叫技术，高速反应多效抑制防啸叫
3.2路话筒平衡输入，2路不平衡输入，2组信号线路输出
4.线路输入阻抗≥5KΩ，线路输出阻抗≤600Ω
5.传声增益提升量：≥5dB（最高可达14dB），抑制啸叫增益≥6dB
6.无需做复杂的调试，开启电源立即可以进入会议
7.反馈移频量：≥5 Hz（允差±1 Hz）
8.频率响应：非移频状态40 Hz-18K Hz，移频状态150 Hz-15K Hz
9.供电方式：AC220V，50Hz

	10
	8路模拟调音台
	1.≥6路XLR平衡单声道输入，≥2路立体声输入
2.具备4路独立PAD衰减按键输入通道
3.每个输入通道设计独立NOISE-Gate噪声门开关
4.每个输入通道均具备独立的48V幻象电源开关
5.各个输入通道支持3段均衡调节
6.具备2组AUX SEND辅助输出
7.内置≥50种DSP数字效果器
8.4个话筒输入通道支持独立LED电平信号指示表，用于通道电平监视
9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3等
10.具备双通道耳机监听口
11.具备LED电平表
12.具备2路GROUP OUT编组输出
13.具备双通道MAIN OUT立体声输出

	11
	专业反馈抑制效果器
	1.≥2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出
2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术
3.面板带有≥4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小
4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮
5.每路输入带≥15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量
6.支持TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节
7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，输入电平(1%失真)≥10V，信噪比(0dBv)≥93dB
8.设备供电范围：AC100V---240V  50/60 Hz，功耗≤10W；

	12
	真分集无线话筒
	1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz
2.PLL双频道锁相环回路设计
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能
4.显示屏显示功能(显示频率、频道、静噪、电平等)
5.每通道有音量调节功能
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）
7.发射功率调节，高功率14dBm; 低功率6dBm
8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池
9.动态范围：≥88dB
10.最大频偏：≥±45KHz
11.频率响应：不低于120Hz-16KHz(允差±3dB)
12.综合信噪比：≥73dB
13.综合失真度：≤1%
14.发射机工作时间≥8小时
15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒

	13
	电源时序器
	1.具有≥2.0寸LCD彩色显示屏，可显示电源电压状态、通道开关状态、日期和时间等信息
2.具有≥2路10A直通电源插座，≥8路受控电源输出插座，单路最大输出电流≥16A，≥1路RJ45接口，≥1路RS485接口，≥1路RELAY干接点输出，≥1路I/O短路触发输入
3.支持通道时间设置功能，可设置通道开启延时时间和通道关闭延时时间，调节延时时间范围为0-999秒
4.支持通过触摸面板或管理软件进行通道控制、定时开关机、ID编辑及参数设置等操作
5.支持外置短路触发信号控制，其他设备可触发控制智能电源管理器开机；也可由智能电源管理器触发控制其他设备工作
6.支持中控系统控制
7.支持设备ID号设置
8.支持RS485串口级联。

	14
	智能融合系统
	智能融合信息终端：
1.标准机架式设计，内置Linux操作系统
2.具备不少于4路RS232串行控制接口及不少于1路RS485总线接口，以及干接点、GPIO等扩展接口
3.支持多路显示设备同屏或异屏显示及控制
4.支持KVM切换功能
5.支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、面板参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置
6.具备≥4路RJ45千兆网络接口，控制端可通过网络与中控主机通讯，实现远程控制声光电等设备。
智能触控面板：
1.具备≥1个RJ45千兆网口，≥1路干接点接口, ≥1路GPIO接口；支持POE受电
2.基于Android系统。配备≥10寸触控屏，支持≥10点触控，屏幕分辨率≥1280×800，亮度≥400nits
3.支持通过软件自定义控制界面的布局、按钮和功能
4.能实时显示所控设备（如灯光、空调）的开关状态

	15
	无线电子钟
	1.一体化外观设计，采用TFT LCD显示屏，显示分辨率：≥2560×800，显示尺寸：≥40cm×10cm
2.具备1个千兆以太网口，支持POE/DC受电；具备≥1个USB接口
3.支持通过NTP协议自动校准日期和时间，支持时区配置
4.提供多个时钟显示模板，支持个性化时钟显示
5.支持在线升级功能，可直接联网升级新版软件

	16
	半球网络摄像机
	1.采用400万像素，1/3.0"传感器靶面尺寸，最高分辨率为2688*1520
2.采用定焦镜头，镜头焦距为2.8 mm，光圈大小为F1.6
3.最低照度：0.003lux（F1.6 AGC ON）
4.支持红外补光；补光距离：30m
5.支持光学宽动态120dB；支持2D降噪|3D降噪；支持走廊模式；支持手动|自动白平衡；支持手动|自动增益
6.支持H.265|H.264|MJPEG视频编码格式；支持三码流；支持G.711A、G.711U、AAC音频编码格式；支持ONVIF|API|GB/T 28181，IMOS等协议
7.支持人脸检测；支持周界布防；支持人数统计；周界布防：越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域（机非人） 
人数统计：人流量统计，人员密度检测
8.SD卡扩展：Micro SD插槽*1,支持≥512GB
9.音频输入：1路音频输入；输入口：阻抗35KΩ，幅值2V[p-p]；音频输出：1路音频输出；输出口：阻抗600Ω，幅值2V[p-p]；报警输入：1入；报警输出：1出 
10.网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口；
11.供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)；功耗：≤5.5W
12.工作温度和湿度：-30℃~60℃（-22°F~140°F）；湿度：≤95%RH（相对湿度）
13.防护等级：IP67；防暴等级：IK10
14.含壁装支架、电源适配器

	17
	筒型网络摄像机
	1.采用400万像素，1/3.0" 传感器靶面尺寸，最高分辨率2560*1440
2.采用定焦镜头，镜头焦距为4.0 mm，光圈大小为F1.6
3.最低照度：0.003Lux
4.支持红外补光，暖光补光，智能双光；补光距离：红外补光50m，暖光补光30m
5.支持数字宽动态；支持2D降噪|3D降噪；支持自动|手动白平衡；支持自动|手动增益
6.支持H.265|H.264视频编码格式；支持G.711A、G.711U音频编码格式；支持ONVIF|API|GB/T 28181等协议
7.支持周界布防
8.周界布防：越界检测、区域入侵
9.内置Mic：1个
10.网络接口：RJ45 10M/100M自适应以太网电口
11.供电方式：DC12V±25%|POE(IEEE802.3af)；功耗≤5.0W
12.防护等级：IP67
13.含壁装支架、电源适配器

	18
	网络视频录像机
	1.接入能力：32路IPC接入，接入带宽320Mbps，转发160Mbps。
2.存储配置：16盘位，单盘支持≥24TB，支持RAID，非SMR硬盘。
3.解码性能：支持≥2路16MP或16路1080P@30实时解码；支持H.265/H.264。
4.显示输出：HDMI（最高4K）与VGA异源输出，支持多分屏（实况/回放/走廊模式）。
5.接口与功耗：2个千兆网口、16进4出报警、USB3.0、音频输入输出；整机功耗≤25W。
6.回放与备份：支持即时/事件/智能等多种回放，16路同步回放，支持录像/图片备份。

	19
	硬盘
	1.容量：8TB
2.3.5英寸SATA接口
3.硬盘转速：≥5400RPM，缓存：≥256MB
4.硬盘外部传输速率不小于6Gb/s
5.支持RAID，非SMR硬盘

	20
	千兆POE交换机（24口）
	[bookmark: _GoBack]1.交换容量≥52Gbps，包转发率≥38Mpps
2.千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥2个
3.支持PoE+，整机输出功率≥220W
4.支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭等多种工作模式
5.1U标准机架式，金属外壳，挂耳默认自带
6.内置AC电源
7.内置风扇，风冷散热，智能调速
8.防雷等级：业务口防雷≥±6kV
9.防护等级不低于IP20
10.MAC地址表≥8K

	21
	千兆POE交换机（10口）
	1.桌面式10口全千兆PoE交换机，含≥8个PoE口
2.推荐带终端数≥250台，推荐带宽≥1Gbps
3.整机PoE输出功率≥110W，单端口输出功率≥30W
4.内置AC功能，支持管理AP数≥200
5.支持IPSec VPN、L2TP VPN，支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式上网
6.支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式
7.支持应用流控、应用阻断
8.支持web、云平台与手机APP管理

	22
	高密AP
	1.5400M三频Wi-Fi 6千兆高密AP，1个WAN/PoE上联端口，1个LAN下联端口
2.推荐接入用户数≥85
3.内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议
4.支持二层漫游，支持手机APP管理
5.支持 PoE供电和本地供电



