电工电子多功能实验台主要性能指标
一、电工电子模拟电子多功能实验台技术参数
（一）功能：实验台为模拟电路实验室专用教学与实训操作平台，面向模拟电路实验、电子技术基础实验及课程设计等教学场景，能够支持实验箱、示波器、信号发生器、稳压电源、交流毫伏表、万用表等常用仪器设备的放置与使用；台面具备良好的绝缘性、耐磨性及抗冲击性能，满足高频实验操作需求。实验台集成标准化电源接口及安全保护装置，配置漏电保护、过载保护及带安全门插座，可为多设备同时运行提供稳定、安全的供电环境；整体尺寸及结构符合人体工程学设计，空间布局合理，可同时满足实验操作、数据记录等需求。实验台具备良好的承载能力与结构稳定性，支持计算机主机及各类实验设备的布置，并预留一定扩展空间以适应后续教学设备升级；同时配备储物柜、抽屉及主机托架，实现实验器材与教学资料的分类存放与规范管理。整体结构采用模块化设计，便于安装维护与部件更换，材料具备防腐、防潮、易清洁等特性，可满足实验室长期稳定运行需求。
[image: ]（二）技术规格：需设计成双层单工位样式，底层为实验台面，整体参考图如下图所示；（需提供整体效果图、尺寸规格图）参考图

1、 整体规格：（L1100*W700）± 2mm；
2、实验台桌面离地面高度：760mm± 2mm；
3、台面厚度：25mm±2mm；
（三）材质工艺：
1、实验台主体：采用6063 T5铝合金结构；
2、实验台台面：绿色环保，桌面采用E0级三聚氰胺贴面胶合板，厚度不小于25mm；需出具检验报告，检验标准依据：GB18584-2001具有CNAS或者CMA测试报告（投标文件需提供原件扫描件）；
3、框架：材质采用不小于40*40mm的6063 T5工业铝型材及配合使用不小于40*40*2.5mm方管，方管表面喷乳白色漆； 
4、封边条：采用PVC封边条，封边条厚度不小于2mm,所有板材均需全封边处理；
5、桌腿：截面尺寸不小于55*55mm，四角圆弧不小于R7mm工业级6063 T5铝型材，表面阳极氧化成本色；
6、实验台主体框架连接：铝压铸连接件，外形尺寸不小于173*150*63mm，壁厚不小于3mm，表面抛丸后喷塑处理；
7、此存放架上层板采用不小于18mm三聚氰胺板材前沿嵌入铝合金型材包边，增加使用寿命；铝型材包边同时带有内嵌式LED灯光，灯光角度可以调节，确保眼睛不会直视到光源；
9、桌面下方需配置1个314不锈钢键盘托，确保耐用不变形，表面喷漆处理；
10、所有铝合金型材头部均采用塑料件封边，底部安装塑料支脚，所有塑料材质为ABS，颜色为黑色。
(四)电控部分：
1、配置15A插头、品字尾三芯电源线1根，电源线长度不小于1.8米，线芯大于国标2.5平方铜芯； 
2、需配置1个漏电保护器、1个电源指示灯、不少于6个250V/10A五孔插座，插座带安全门；
3、需配置1块尺寸不小于80*50mm彩色液晶屏，安装位置醒目易查看，具备三大核心功能：（投标时提供演示视频）
A、实时显示接地是否良好，异常同步提示；
B、自带智能息屏功能，无操作时自动息屏节能，触发后快速点亮；
C、液晶屏开机启动时，需默认显示学院名称，显示清晰无乱码、无闪屏、无花屏。
（五）桌面下方需配置主机托架和一斗一门铁柜一个，基材采用不锈钢钢板，尺寸不小于470*530*605mm，厚度不小于0.8mm，抽屉需配三节静音导轨，柜门单开门，配阻尼铰链。配实木方凳，尺寸：不小于30*30*43mm。
二、电工电子数字电路实验台技术参数
（一）功能：实验台为数字电路实验室专用教学与实训操作平台，面向数字电路实验、电子技术基础实验及课程设计等教学场景，能够支持实验箱、示波器、万用表等常用仪器设备的放置与使用；台面具备良好的绝缘性、耐磨性及抗冲击性能，满足高频实验操作需求。实验台集成标准化电源接口及安全保护装置，配置漏电保护、过载保护及带安全门插座，可为多设备同时运行提供稳定、安全的供电环境；整体尺寸及结构符合人体工程学设计，空间布局合理，可同时满足实验操作、计算机辅助设计及数据记录等需求。实验台具备良好的承载能力与结构稳定性，支持计算机主机及各类实验设备的布置，并预留一定扩展空间以适应后续教学设备升级；同时配备储物柜、抽屉及主机托架，实现实验器材与教学资料的分类存放与规范管理。整体结构采用模块化设计，便于安装维护与部件更换，材料具备防腐、防潮、易清洁等特性，可满足实验室长期稳定运行需求。
[bookmark: _GoBack]（二）技术规格：需设计成单层单工位样式，底层为实验台面，整体参考图如下图所示；（需提供整体效果图、尺寸规格图）
[image: ]1、整体规格：（L1100*W700）± 2mm；参考图

2、实验台桌面离地面高度：760mm± 2mm；
3、台面厚度：25mm±2mm；
（三）材质工艺：
1、实验台主体：采用6063 T5铝合金结构；
2、实验台台面：绿色环保，桌面采用E0级三聚氰胺贴面胶合板，厚度不小于25mm；需出具检验报告，检验标准依据：GB18584-2001具有CNAS或者CMA测试报告（投标文件需提供原件扫描件）；
3、框架：材质采用不小于40*40mm的 6063 T5工业铝型材及配合使用不小于40*40*2.5mm方管，方管表面喷乳白色漆； 
4、封边条：采用PVC封边条，封边条厚度不小于2mm,所有板材均需全封边处理；
5、桌腿：截面尺寸不小于55*55mm，四角圆弧不小于R7mm工业级6063 T5铝型材，表面阳极氧化成本色；
6、实验台主体框架连接：铝压铸连接件，外形尺寸不小于173*150*63mm，壁厚不小于3mm，表面抛丸后喷塑处理；
7、桌面下方需配置1个不锈钢键盘托，确保耐用不变形，表面喷漆处理；
8、所有铝合金型材头部均采用塑料件封边，底部安装塑料支脚，所有塑料材质为ABS，颜色为黑色。
（四）电控部分：
1、外形尺寸：不小于800*55*100mm；
2、电源座需采用工业级铝合金型材，型材表面阳极氧化处理成本色；
3、前面板材质：需采用1.2mm厚度冷轧电镀锌薄钢板，表面喷塑处理；
4、配置15A插头、品字尾三芯电源线1根，电源线长度不小于1.8米，线芯为国标2.5平方铜芯； 
5、需配置1个漏电保护器、1个电源指示灯、不少于6个250V/10A五孔插座，插座带安全门；
（五）桌面下方需配置主机托架和一斗一门铁柜一个，基材采用不锈钢钢板，尺寸不小于470*530*605mm，厚度不小于0.8mm，抽屉需配三节静音导轨，柜门单开门，配阻尼铰链。配实木方凳，尺寸：不小于30*30*43mm。


三、电子制作焊接实验台技术参数
（一）功能：本实验台为电子工艺制作、电路板组装及焊接实训专用操作平台，面向电子信息类专业的工艺实习、PCB焊接实训及电子产品组装等教学环节。能够支持电烙铁、热风枪、焊锡烟雾净化器等常用焊接与调试设备的布置与协同使用。空间布局整体结构符合人体工程学。配备可调节式主机托架及多层抽屉，实现元器件、焊材及常用工具的分类规范存储。
（二）技术规格：需设计成单工位样式；
1、整体规格：（L1200*W600）±2mm；
2、实验台桌面离地面高度：760mm±2mm；
3、台面厚度：25mm±2mm；
（三）材质工艺：
1、实验台主体：采用环保大芯板木质结构；
2、实验台台面：桌面采用绿色环保大芯板木质台面，厚度不小于25mm，甲醛含量≤1.0mg/L，
密度≥760kg/m³，静曲张度≥51.2mpa，吸水膨胀率<8.1%.2；
3、框架：实验台框架采用绿色环保木质材料，甲醛含量≤1.0mg/L，配置左右对开木质门；
4、封边条：采用PVC封边条，封边条厚度不小于2mm,所有板材均需全封边处理；
（四）电控部分：
1、配置15A插头、品字尾三芯电源线1根，电源线长度不小于1.8米，线芯为国标2.5平方铜芯； 
2、需配置不少于4个250V/15A五孔插座。
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