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1、门框采⽤≥1.5mm 热镀锌钢板喷涂，门板采⽤≥1.0mm 热镀锌钢板喷涂，喷涂厚度 ≥25um。
2、400*600/≥4mm双层钢化中空玻璃，且玻璃与门板平齐，门四周带⽓密胶条。
3、每套门带三组铰链，铰链、锁⽚必须单独开孔，采⽤镶嵌式安装单独固定在 3mm 钢板上， 304 五⾦隐形脚链，304 不锈钢拉⼿；锁，铰链、把⼿须有抗菌认证。门体表⾯处理通过抗菌认证并提供检测报告、其中⼤肠杆菌、⾦⻩⾊葡萄球菌、肺炎克雷伯⽒菌达到 99.9%抗菌。
4、实验门门底部带⾃动升降胶条，关门⾃动压地，开门⾃动升上。
5、标配门禁位置预埋所需加固件。
6、实验门⽓密等级为 8 级并必须有相关机构认定检测报告，
7、所投货物相关机构认证标准≥7项。
8、需拆除旧门，把旧门运送到甲方指定地点，并保护好现场。
9、安装完新门，修复对应门洞并修补周边墙体缝隙、漆面等。
10、门数量：共计59扇，规格包括单开门29樘（1050*2070mm）、子母门9樘（1250*2070）、对开门21樘（1560*2070）。
11、联动门禁系统
11.1、门禁系统基本组成及性能描述：TCP/IP网络门禁控制器、IC/ID读卡器、机箱电源、电动执行机构（电锁）、开门按钮、消防联动扩展板（选购）、门禁管理软件和管理电脑等组成。
11.1.1 32位CPU,单门双向控制，2个韦根输入接口，1个开关输入接口，1个门磁输入接口，1个电锁输出接口； 
11.1.2 2万张卡管理权限，10万条脱机存储记录； TCP/IP局域网或广域网联网控制；
11.1.3 可脱机运行，即使停电信息也永不丢失，在线实时监控，门状态显示功能，可显示刷卡人照片，支持电子地图；灵活的权限设置，时间段权限管理功能；
11.1.4 可软件远程开门，支持卡＋密码开门；门长时间未关闭报警，非法卡刷卡报警。
11.1.5 首卡开门，多卡组合开门，双卡认证开门，定时开门，双门互锁，强制关门，强制开门，内外校验开门，反潜回和防尾随功能；
11.1.6定时提取记录功能，定时上传权限功能；可预设云服务器IP地址，直接通过云服务器管理控制器，云控制器支持二次开发。
11.2、 考虑本项目门禁点方便接入网络和今后扩展，门禁控制器应采用TCP/IP方式接入网络，32位CPU处理器，注册卡不小于2万张，脱机存储记录不小于10万条，停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失。
11.3、防死机软件狗电路和自检电路设计：在电力充沛的前提下，电路会自动检测系统是否死机，如果死机会在瞬间自动智能重启。
11.4、机箱电源散热排风设计，防雷击设计，防短路设计，输出电压：12VDC （11－14V可微调）。
11.5、具有关门到位检测，开锁后自动检查关门状况，超过开门延时发出警告信号。
11.6、具备遭遇如火灾、盗窃等非常事件应对处理功能。
11.7、特殊情况紧急按钮开门、电脑远程开门功能、掉电自动开门，上电自动锁门。
11.8、定时开门（每天可设置某个时段将门/锁打开，在此其间无需刷卡进出），定时常闭门（每天可设置某个时段将门/锁常闭，在此其间不允许进出），门禁开门延迟时间：1~600秒可调。
11.9、刷卡开门、密码开门、指纹开门、卡加密码等多种开门方式可通过软件随时设置和更改。
11.10、数量：84套
11.11、教学实验室门禁系统和科研实验室门禁系统合并，统一进行管理。
11.11.1设备管理功能：增加设备、删除设备、修改设备，可以跨网段管理控制器，支持域名绑定。
11.11.2开门权限管理功能：对于门点得进出权限可以单独针对人授权，也可以针对人员组授权。人员的进出权限可以随人员组的权限进行变动。
11.11.3操作员管理权限设置：系统支持同时有不同的操作员来登录管理系统，这样系统就要求能创建、管理操作员权限规则；对于操作员的权限管理能进行灵活的定义，能设置某一个操作员针对系统具有哪些操作权限，并且能把该权限绑定在相应的范围，最大限度的确保系统数据及操控安全，杜绝误操作。
11.11.4在线实时监控，门状态显示功能，可显示刷卡人照片、工号、卡号、职务、身份证号。
11.11.5门内人数快速查询，可以查询某个门内，或者某个区域内（有几个门）有多少人数，并显示这个区域的人员清单；具有LCD大屏显示功能，可显示各部门在场人数。
11.11.6人员进出记录可作考勤使用、具备人员刷卡出入记录、报警事件、系统管理人员登录等情况的查询、报表统计、输出等。
11.11.7视频抓拍功能：可与网络摄像机联动，实现刷卡时抓拍照相或者短暂录像的功能。
11.11.8控制器可以预设云服务器IP地址，方便以后异地联网，系统可通过云服务器平台直接管理控制器，设置控制器参数和查询人员进出记录，配合指纹核对器、人脸识别机，可实现同-软件、同一数据管理
11.11.9、ID（EM）/IC（Mifare  HID  Motorola  TI）/指纹识别模式可选，智能卡识别、二维码识别、指纹识别和人脸识别能在一个系统中混合使用，同一套软件统一管理，用户可根据不同出入口的安全级别选用不同的识别方式。
11.11.10配合指纹核对器、人脸识别机，可实现同-软件、同一数据管理
11.11.11支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；
11.11.12支持级联、分布式、集群，实现系统扩展及稳定性要求；
11.11.13支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；
11.11.14支持mysql数据库、云数据库切换配置，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；
11.11.15支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口实现第三方系统对接；
11.11.16提供NTP校时服务，支持对服务间、服务器和设备间的统一校时；
11.11.17集成可信计算能力，支持程序包可信安装升级完整性校验，以及监控可执行文件可信执行功能，阻止未经授信的可疑程序（如防勒索病毒、挖矿程序）对系统造成破坏。
11.11.18指纹模块、人脸识别模块管理功能，可实现同-软件、同一数据管理。
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