矿样智能仓储系统
1、 采购内容01—矿样智能仓储系统
（1） 设备信息
1. 设备名称：矿样智能仓储系统
2. 数量：1套
（2） 用途、功能和参数要求
1． 用途要求
主要用于矿样产品的规范化、自动化、智能化存储，依托物料仓库、AGV机器人等硬件设备及各类配套系统，整合存储、搬运、数据管理等全流程环节，满足矿样的存储需求，确保矿样存储安全、流转高效、数据可追溯，替代传统人工仓储模式，提升矿样仓储管理的精准度与效率。
2． 功能要求
主要用于矿样的存储，实现矿样存储空间的合理利用，支持仓位自动分配与释放，提高仓储空间利用率。AGV机器人可根据调度指令，完成矿样的自动搬运作业，包括矿样从入库点到指定仓位、从仓位到出库点的全程自动转运，无需人工干预。实现矿样自动入库管理，支持矿样入库时的自动识别、核对与仓位分配，完成入库流程的自动化操作，记录入库时间、批次、数量等关键信息；实现矿样自动出库管理，可根据出库指令，自动调取对应矿样，完成矿样转运与出库。AGV机器人具备避障功能，可规避搬运过程中的障碍物，防止设备损坏与矿样损耗。
3． 详细技术要求
矿样智能仓储系统主要由AGV机器人、充电桩、货架、料箱、WMS仓储管理系统、调度系统、收货台、数据采集设备、服务器、相关其他配套设备及旧建筑拆除和清理搬运等部分组成。该系统集成存储与搬运等硬件设备，实现数据的采集和录入、物料的自动出/入库管理，支持室内室外存储。
1、矿样智能仓储系统
1.1 AGV机器人
1.1.1 载荷：350kg；
1.1.2 举升高度：3800mm；
1.1.3 取货方式：侧取式；
1.1.4 导航方式：磁导航+激光slam导航融合导航；
1.1.5 充电方式：手动/自动；
1.1.6 安全性能：具备激光避障、安全触边和声光报警、急停开关功能；
1.1.7 AGV在雨雪恶劣天气AGV不得出现打滑失控撞向货架的风险；
1.1.8取货高度等可以预设，配备取货成功传感器；
1.1.9 AGV支持室外搬运，具备防雨抗室外光线干扰的能力，AGV在室外运行或驻留时，AGV的锂电池应有保护设计，设备暴晒时不得出现起火危险；
1.1.10 支持手动遥控，在系统故障时可以人工遥控存取货物；
1.1.11 充分设计AGV结构重心，高位取货时，AGV不得侧翻，提供详细的设计报告。
1.1.12 AGV具有取货成功检测，防重叠检测。
1.2 充电桩
1.2.1 48V/50A，AGV在线自动充电采用快充模式；
1.2.2 当电池电量低于设定值时，AGV车体进入电量不足状态，车体客户端发出充电请求信号告知管控中心，管控中心会安排AGV进入空闲的充电工位，充电装置连接机构可自动伸缩协助AGV完成充电工作。
1.3 货架
1.3.1 货架设备尺寸范围：≤7660（长）*5000（宽）*4750mm（高）；
1.3.2 货架表面防静电喷塑处理，防潮防锈，使用年限15年以上；
1.3.3 货架上端设有防雨措施，并可拆卸或折叠。
1.3.4 货位数≥288个；
1.4 料箱
1.4.1 料箱：不锈钢仓储箱，尺寸600*400*550mm，带盖和扣锁；
1.4.2 仓储箱载重350kg；
1.5 WMS仓储管理系统
智能仓储执行系统主要功能为接收出/入库订单任务并反馈执行结果，要求配套统一设备管理、技术架构成熟、运行稳定的软件平台。主要功能模块为基础数据管理、出库管理、入库管理、库存管理、拣选管理、接口管理等。该系统包含服务器、操作系统等管理软件，其功能模块的具体包括：
1.5.1 基础数据管理：物料、载具、货位、站点、用户权限等基础信息配置；
1.5.2 入库管理：货位分配、上架作业、异常处理；
1.5.3 出库管理：波次规划、拣配任务、复核、发货管理；
1.5.4 用户及其权限管理：支持管理员创建、编辑、删除系统用户账号，根据矿样仓储岗位定义不同角色，再为每个角色分配对应权限；
1.5.5 库存管理：盘点、调拨、效期管理、库存预警、批次追溯；
1.5.6 拣选管理模块：根据系统提供的出库订单，调用AGV设备，自动将物料从仓储设备运送到人工拣选工位。
1.5.7 接口管理：支持与调度系统等多系统对接；
1.5.8 每个不锈钢料箱为一个容器单位，不锈钢料箱内可存放多个学生样本材料。系统可通过检索学生姓名、样本名称等属性快速查找；
1.5.9 仓储管理系统能够定义容器的尺寸和使用空间比，便于了解每个料箱的存储情况，方便多个物料共同存放一个料箱；
1.5.10 仓储管理系统具有备份功能，防止系统故障数据丢失；
1.5.11 具备数字孪生的功能。
1.6 调度系统
该系统主要为实现 AGV 的地图模型建立、路径最优规划、多任务负载均衡以及 AGV动态调度管理等功能。
1.6.1 AGV 配置服务：主要完成系统配置、任务配置、控制调度、任务管理、告警管理、日志管理、线边仓管理、统计分析等功能，同时与WMS对接。
1.6.2 AGV 控制服务：完成 AGV 的任务分配、路径规划、充电管理等功能。 
1.6.3 告警管理服务：查询和统计告警日志、设备运行数据、设备标定数据。
[bookmark: _GoBack]1.6.4 监控客户端：完成对所有设备的运行监控、控制干预、告警监控、任务监控以及异常时进行人工干预控制。
1.7 收货台
1.7.1 载重1000kg；
1.7.2 尺寸满足长×宽×高：700mm×400mm×400mm。
1.8 数据采集设备
1.8.1 无线充电式扫码枪，可扫描纸质条码与电子屏，具备震动提醒与电量保护功能。
1.9 服务器
1.9.1配置不低于CPUi512500，16G/256G+1T，2K显示器。
1.10 相关其他配套设备
1.10.1 提供相关配套设备，如扳手套装等。
1.11 旧货架拆和清理搬运
1.11.1 现有铁质货架拆除以及货架拆除产生的废料搬运，同时清理因拆除工作产生的地面铁锈、膨胀螺钉以及其他地面杂物。拆除时需考虑周围古建筑，不得对周边产生建筑破坏。
