技术参数及配置要求
	序号
	设备名称
	技术参数及配置要求
	单位
	数量

	1
	计算存储一体服务器
	1. 整机：采用适用于高性能计算与本地数据存储的一体化服务器平台，支持双宽GPU安装及高风量散热；机箱为4U机架式或同等级结构，配置额定功率不低于2000W的高效电源，满足满负载稳定运行要求。
2. 处理器：配置不少于1颗专业计算级处理器，物理核心数不低于32核、线程数不低于64线程，基础频率不低于3.0GHz，三级缓存不低于128MB或提供同等及以上综合性能。
3. 内存：配置不低于128GB ECC纠错内存，支持内存纠错和后续扩展。
4. 系统盘：配置NVMe固态硬盘，总容量不低于8TB，接口性能不低于PCIe 4.0 x4。
5. 数据盘：配置不少于4块企业级CMR机械硬盘，单盘容量不低于16TB，转速不低于7200rpm；支持RAID保护或同等级数据冗余能力。
6. GPU计算能力：配置不少于2张高性能GPU计算卡，单卡显存不低于32GB、总显存不低于64GB；支持通用GPU并行计算，单卡单精度浮点计算性能不低于100TFLOPS或提供同等及以上性能。
7. 管理与服务：具备硬件状态监控、异常告警及远程运维能力；供应商负责安装、调试和使用培训，整机免费质保不少于3年。
	套
	1

	2
	神经解码算法计算服务器
	1、计算服务器专用平台，支持第4代/第5代 Intel® Xeon® 可扩展处理器，8个DDR5 DIMM 插槽，拥有7个物理PCIe插槽，均支持PCIe 5.0标准；2400W白金电源；提供2个千兆电口和1个IPMI管理口支持KVM远程控制，配备WIFI6无线网络；自带智能监测控制器系统，支持AI智能超频与散热优化，主动式调速、降噪，加强型散热套件，支持关键部件状态监控、异常报警等。
2、CPU为48核心，其中性能核≥24核，96线程 基础频率2.4GHz，数量1颗；内存为DDR5 64G 4800MHz RECC，6条合计384G；系统盘为企业级颗粒4T PCIe 4.0 x4 M.2，数量2块；数据盘为企业级硬盘16T 7200转CMR垂直，数量2块；网卡为25G双端口以太网服务器网卡，含多模光模块；配置不少于2张⾼性能GPU计算卡，单卡显存不低于96GB，算⼒匹配RTX A6000 blackwell，总显存不低于192GB，⽀持CUDA或同等级GPU加速计算环境，⽀持PyTorch、TensorFlow等主流深度学习框架，专用360液冷散热器；预装Ubuntu22操作系统。
3、搭载计算机终端保密检查系统。主要功能包括系统检查、痕迹检查、文件检查、虚拟机检查、深度核查、系统参数设置。能够准确的对计算机进行有效检查，即时格化磁盘或重装操作系统后仍能查到响应的违规行为；对U盘使用记录和删除的文件也可以检查，使涉密文件违规操作的检查更彻底。
4、保密安全套件。提供USB-key全生命周期管理能力，支持用户与KEY的绑定、解绑、解锁、挂失、密码重置等全流程操作。支持对终端root权限及登录密码进行精细化策略配置，可实现sudo命令的定向禁用管控，内置SSH防绕过机制，强化终端权限边界防护，保障终端系统安全。身份鉴别采用多因子认证架构，支持用户名+指纹、用户名+KEY等多组合认证方式，具备KEY产品类型一键切换能力，提升身份验证的安全性与灵活性。主机审计服务及进程管控支持黑名单精细化配置；主机浏览器审计模式可灵活切换为审计、仅不审计两种模式，阻断模式支持禁止、仅不禁止双向管控，满足多场景差异化管理需求。支持桌面/浏览器水印自定义配置及桌面壁纸个性化设置，水印配置参数可实现全维度自定义，包括水印内容定制、显示版式调整、字体字号选型、显示位置标定、间距调控、水印透明度调节等核心参数。支持外单位红盘细粒度授权与定向放行管控体系，可通过配置单位编码、单位名称等核心标识，实现外单位红盘的精准识别、按需授权、定向放行，保障外接设备接入的合规性与安全性。通过国家保密局检测认证。
5、提供24小时负载99%耐高温测试及72小时不宕机测试:原厂GPU Burn GPU负载测试:原厂CUDA案例Pytorch和TensorFlow-GPU运算测试；原厂ATA测试。
6、原厂工程师上门进行服务器部署，包含网络配置、远程访问权限设置、深度学习环境搭建；完成 PyCharm、VS Code、MATLAB 等常用 IDE 的安装与配置，而且平台深度学习环境预装 PyTorch 等不少于三种深度学习框架；配置人工智能大数据云平台，采用 WEB UI 登录方式，主要操作均可通过网页按钮完成，功能至少包括资源总览、资源管理、任务管理、存储管理和用户管理等模块；用户管理支持管理员和普通用户角色，便于实现资源分配、权限控制和平台可靠运行，也可为用户提供远程服务；配置 GCC、G++、GFortran 等高性能编译器，以及 OpenMP、OpenMPI、MPICH2 等并行计算环境，并协助甲方搭建商业优化问题求解器例如Gurobi以及Cplex；提供三年2小时上门服务。
	套
	1

	3
	高性能NAS存储服务器
	1、存储模块：CPU为四核心处理器（64 位），内存不低于32GB；盘位不少于8个3.5英寸SATA/SAS硬盘位，并支持不少于2个M.2 NVMe SSD；配置后不少于1个25GbE万兆网口； 支持NFS、SMB/CIFS、rsync；支持RAID6/RAIDZ2/SHR-2或同等级双盘容错方案。
2、硬盘要求：HDD不少于6块，单盘容量不低于16TB；HDD须为企业级或NAS级CMR硬盘，不接受SMR硬盘；RAID后可用容量不少于40TB；配置不少于2块M.2 NVMe SSD，总容量不低于8TB，优先TLC颗粒；所有HDD/SSD须为全新正品，提供序列号。
3、计算模块：CPU核心数≥24核处理器32线程，基础频率≥3.2GHz，三级缓存≥36MB；支持英特尔LGA1851平台；1个25GbE有线网卡，带WIFI；内存为DDR5 128G；固态硬盘顺序读写≥6000 MB/s，2TB M.2 NVMe；散热器为360一体式水冷；电源为1200W金牌全模组；配置静音机箱。
4、算力模块：配置32G显存计算显卡，CUDA驱动，算⼒匹配RTX 5090。
[bookmark: _GoBack]5、功能：原厂工程师负责硬盘安装、RAID/存储池创建、共享目录配置、网络配置、权限配置、客户端挂载测试、告警配置和快照策略配置；万兆网络iperf3测试吞吐不低于8Gbps；主存储池大文件顺序读取不低于2000MB/s；模拟单盘故障后，存储池应保持可访问并触发告警，提供测试报告。
6、服务：整机免费质保不少于3年，提供安装调试、使用培训和售后技术支持。
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