一、危化品全生命周期安全管控系统
1)智能柜概况模块：危险化学品数据展示及查询：可以支持查询系统内的危险化学品每天的使用数据，包括每日操作数据、每日异常数据、每日领取数据、每日归还数据、每日待归还数据；智能柜信息展示：智能柜可按照“校级/院级/实验室”不同组织架构在后台进行展示，直观显示系统内的智能柜类别、温湿度数据、开关门状态等；后台查看每台柜内的温湿度曲线图、VOC气体曲线图；查看智能柜内的库存信息、查看柜内危险化学品的使用流转数据。
2)人员权限模块：支持按照学校、学院、课题组架构进行人员权限设置；支持自定义管理员角色，满足超级管理员、管理员及操作员等基本角色权限；支持对角色信息自定义权限，选择是否赋予相关角色对应权限。
1 含功能权限：监管验证、查看录像、指纹录入、试剂入库；
2 系统概况权限包含领用记录、归还记录、库存不足记录、预期未归还记录、待注销记录：未称重记录等。
3 试剂管理权限：在库试剂编辑及配置、试剂配置试剂分类编辑及配置、试剂属性编辑及配置、MSDS编辑及配置权限。
4 人员信息：人员信息、组织架构、角色信息的编辑及配置权限。
5 审批管理：领用申请、注销申请、审批流配置申请等权限配置。
3)化学品管理模块：内置危化品管理目录≥3000条MSDS文档及数据库，包含剧毒品、爆炸品、麻醉药品、精神药品、易制毒、易制爆、⾼毒品、爆炸性危险化学品、重点监管危化品，拥有对应的危化品分类目录；数据库需包化学品禁忌储存数据库，禁忌储存报警提示；支持化学品信息导入及标签打印。
4)报警预警模块：包括库存比例不足报警；预期未归还设置；闲置时间设置；柜门长时间未关门设置；未称重报警设置；危险化学品有效期设置等。支持在移动端及后台进行报警信息查询，支持管理员对违规用户进行远程限制操作。
5)自定义审批流程：可以按照全局、种类、单品配置不同的审批流程，可自定义审批流程。支持在移动端及管理后台发起危险化学品申请，申请信息推送至管理员；管理员可以通过后台进行审批。
6)报表管理模块：危险化学品台账表头为自定义报表，可根据实际需求进行配置，字段包括：单位、试剂名称、操作日期、化学品类型、智能柜、负责人、操作类型（采购、入库、借出、注销等）、智能柜名称等；每个操作动作均匹配对应的录像，方便监控视频快速查询。
4、移动端功能
1)展示系统下的智能柜状态信息，包含智能柜的名称、位置信息、状态、柜内试剂数量等信息；
2)试剂申请：支持通过移动端进行试剂领用申请，填写对应的信息。信息包括：时间、位置申请人信息、申请试剂信息；
3)领用审批：支持试剂负责人及实验室管理员通过移动端，进行审批操作，进行临时授权；
4)信息查询  试剂查询：点击试剂查询进入查询界面，输入试剂信息可以查询试剂的申购人信息、位置信息、状态信息。
5)借还记录查询：可以按照时间和智能柜选择试剂的使用记录进行查询。
6)违规记录查询：可以按照学院、课题组、人员进行违规记录查询。
7)异常上报：系统应对一些异常行为进行上报处理，支持拍照上传。
8)试剂领用记录、开关门记录：支持查看试剂领用记录及开门记录，按照学院、课题组及个人进行查询。
9)试剂报废：通过试剂处置功能，扫描试剂上的标签二维码信息进行试剂报废处置，由管理员审核进确认。

二、称重存储一体智能柜

1、硬件参数
1)因场地安装受限，设备尺寸≤高1800 *宽1000*深600mm，具有四个或四个以上独立的储存空间（提供包含尺寸标注的正视图、侧视图及实物测量图作为佐证材料）。
2)每个独立储存空间需按照储存功能进行空间设计，每个储存空间内部尺寸均不低于：宽560mm*深500mm*高250mm，总容量应具备≥150瓶500mL标准规格试剂瓶的存储能力。存储容量应基于常见圆柱形试剂瓶（外径86mm，高度约190mm）在合理布局下的实际容纳数量进行计算（投标时须提供柜内空间尺寸示意图及实物图，并标注每层可容纳瓶数及总存储量，所投产品整机物理结构须实际满足该存储需求）。
3)每个柜门均需有两把机械锁具及一把电子锁具，必须满足教育部和公安部有关规定。每         个柜门所配备的两套机械防盗锁，锁具均须符合《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T 73-2015《机械防盗锁》技术要求（提供具有CNAS或CMA资质的检测机构出具的符合 GA/T 73-2015的检测报告；并提供现场实拍图，需清晰展示双锁安装位置、结构布局及锁具，至少包含整机外观图、双锁特写图各一张）。
4)每台配备独立操作终端，终端配备称量天平，量程≥6kg，称量精度≤0.01g，满足管制类化学品称量的精度与记录要求（投标时须提供具有检测能力的第三方机构出具的涵盖天平要求参数的证明）。
5)所选称量天平表面需做防腐蚀处理或集成固定式防漏液托盘，防止对设备及工作台面造成污染（提供实物证明作证材料）。
6)配备触摸式操作显示屏，可进行人机操作。支持实时环境监控(温湿度、TVOC浓度、柜门状态等)、支持人员权限设置、出库电子台账、入库电子台账及库存台账查询、报警信息查询等功能、支持智能预警报警（投标时须提供整机正面实物图、显示屏特写高清图及软件操作界面佐证；
7)拥有≥四个独立的储存空间,每个储存空间均内置RFID识别装置、温湿度传感器设备、TVOC传感器设备、智能锁具等。参考GB/T 3836相关标准，整柜取得防爆认证，防爆标志≥：Ex db eb ib mb I1B T4 Gb。（提供对应防爆标志的防爆合格证，防爆合格证及附件至少体现以下内容：RFID读写器、电子锁、本安电源。）
8)生物信息认证设备：采用人脸识别认证，具有双目摄像头，两个摄像头像素均≥200W，且人脸识别摄像头角度可调节；
9)IC/ID卡阅读器：需具备一卡通认证功能，并可同时兼容ID及IC卡两种协议，满足采购方的校园一卡通直接对接使用。
10)射频设备：智能柜内每个空间及天平称重位置均需具备RFID自动识别功能，黏贴电子标签的危化品出入库、称重，智能柜均可自动识别并记录。
11)柜体内外壳体均采用厚度≥1.2 mm的冷轧钢板，采用防火结构设计，具备≥15分钟的防火能力。所投智能柜须通过整机实物燃烧测试，耐火时间≥15分钟。（须提供由具备CMA或CNAS资质的第三方机构出具智能试剂柜整机实物燃烧测试报告（普通柜无效），测试机构认证范围需涵盖安全柜耐火性能检测）。
12)柜内空间（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板进行覆盖封装，PP板厚度≥4mm，柜内层板可调节。柜内采用PP（聚丙烯树脂）材料，依据GB/T 2408–2021检测，垂直燃烧达V-0级、水平燃烧达HB级（燃烧速率≤40 mm/min），样品必须取自投标产品柜体实物，普通柜无效（提供具有CNAS或CMA测试报告，检测机构需具备塑料燃烧性能（GB/T 2408–2021）检测能力）。
13)网络：支持有线、无线网络连接，可根据学院的网络情况进行选择连接方式。
14)声音设备：具备语音播报功能，对操作步骤进行播报指导；异常情况声音预警功能，进行异常操作提醒，便于纠正异常操作行为。
15)柜体需配备有效防静电接地点，设计须符合GB12158-2006防止静电事故通用导则的规定。
2、嵌入式系统
1)状态显示:显示屏可显示各个智能柜状态，包括柜内的温湿度的状态信息、VOC气体浓度状态信息、柜门状态信息、网络状态信息、排风系统状态信息等。
2)权限验证:支持刷卡和人脸识别验证登录系统，支持远程授权，支持“双人双锁”验证，双人验证后方可打开智能柜。
3)信息查询:具有信息查询的功能，支持查询试剂信息、人员信息和视频监控信息等。
4)试剂入库：将黏贴有RFID标签的试剂，称重后放入柜内即可。
5)试剂领取:用户验证(支持双人同时验证)通过后可打开智能柜柜门，取用所需的危化品即可关门，系统自动对柜内危化品试剂进行盘点对比，自动记录取用的试剂信息，生成电子记录
6)试剂称重：用户使用完的危化品放置在智能称重管理平台进行称量，系统自动监测危化品的重量信息，同时扫描试剂的RFID标签信息；对未称重放入智能存储柜的危化品，系统自动进行报警，同时语音提示；称重平台可以自动对危化品试剂瓶的单位进行自动换算，称重结果固体单位为g，液体为ml,精度为0.01g、0.01ml。
7)试剂归还：用户验证(支持双人同时验证)通过后可打开智能柜柜门，危化品试剂放入柜内后关闭柜门，系统自动对柜内危化品试剂进行盘点对比，自动记录归还的试剂信息，生成电子记录。
8)软件证书：智能一体柜基于RFID为核心技术搭建，每台设备均需内嵌RFID信息采集及控制系统一套（提供软件著作权证书）。

三、RFID自助打印终端
1)支持落地或桌面形式，便于放置，设备外形尺寸（含外壳、接口及固定结构），桌面形式尺寸≤高360*宽310*深500mm，落地形式尺寸≤高1400×宽600×深600便于放入和取出（提供产品规格书及实物图佐证）。
2)具有双目摄像头可进行动态3D检测，2个摄像头分辨率均≥200W，双目摄像头可根据用户使用角度做角度调节；支持人脸识别登录系统进行自助打印。
3)支持一卡通权限登录系统，不同权限可打印不同内容，可自助进行标签打印。
4)配备≥8寸触摸显示屏，便于人员打印操作，实时获取线上采购平台（如有）数据，供用户对已收货的标签进行自助打印（提供产品规格书及实物图片佐证）。
5)打印分辨率不低于300dpi(每毫米12个点)，打印速度≥10ips（254mm/s），最大打印宽度≥105mm。
6)内置RFID读写模块，对打印的标签进行同步数据写入。
7)传输方式：支持以太网、WIFI有线及无线多种传输方式。
8)打印机自带标签打印管理系统，支持权限验证登录系统，支持对标签打印参数进行设置、打印内容设置、对打印人员权限设置（至少包含管理员、用户、厂商人员等角色）。
9)配套电子标签：1000张。电子标签工艺具有耐腐蚀、黏贴不易脱落、抗干扰等能力，满足化学品管理场景的常规使用。

四、桌面式管理终端
[bookmark: _GoBack]1.配备院级管理端用于统一管理所有危化品柜，服务器至少满足以下配置： ① CPU：8 核及以上； ② 内存：≥16GB； ③ 存储：≥500G。
