混凝土3D打印工作性能试验系统--技术参数


	核心技术参数
	设备1：6自由度机械臂型3D打印系统
	1、工业机械臂
1.1 机器人本体
1）工作半径：≥2700mm；
2）机器人自由度：≥6自由度，串连；
3）额定负载：≥210kg；
4）重复定位精度：≤0.05mm；
5）重量：≥1000kg；
6）电源电压：380-480V、可容许偏差±10%；
7）环境温度：0-55度；
1.2 机器人控制器
1）伺服轴数量：≥6个；
2）控制柜柔性安装空间设计，可支持2-4层柜多种选择，支持快速模块更换，接线侧板可拆卸，LED可视窗口功能；
3）支持Profinet、EtherCAT、数字I/O通信功能，支持与外围PLC总线通讯，物联网数据采集功能；
4）操作界面，中英文多种语言菜单；
5）内部存储：60GB（SSD M.2）
6）示教控制器具有示教、编程、存储、安全保护功能；
7）控制系统具有绝对位置记忆、PLC功能；
8）安全：机器人控制器性能稳定，符合ISO 10218-1机器人及设备，ISO 13849 -1 Cat. 3 / Performance Level d认证；
9）电源频率：50/60 Hz ±1 Hz
10）环境温度：运行时-5℃至45℃，仓储和运输时-20℃至40℃。
1.3 机器人示教器
1）电源电压：DC 20-27V；
2）防护等级：≥IP54；
3）接口：USB；
4）触摸式彩色显示器：≥分辨率 600 x 800 个点；
5）显示屏尺寸：≥8；
1.4 机器人学习资源
1）配套工业机器人学习手册
2）配套工业机器人任务驱动式教学资源。
2、打印头及泵送系统
1）打印速度：0-200mm/s(可调）；
2）喷嘴尺寸：不少于三种15mm、20mm、25mm，可更换；
3）驱动电机：伺服电机；
4）电机功率：≥2kw；
5）筛选颗粒尺寸：≤3mm；
6）最大出浆量：≥20L/min；
7）输送压力：20bar（可调）；
8）水平输送距离：≥25m；
9）垂直输送距离：≥15m；
10）泵送料斗容积：≥40L；
11）搅拌料斗容积：≥150L；
12）搅拌部分和泵送部分各设计有移动脚轮，可快速组合连接，用完后分拆方便，利于清洗及维护；
13）打印头与泵送配套快拆连接管路；
14）控制单元具有手动及自动切换功能，支持与外部通讯，独立控制箱便于检修；
15）多级连续供料系统具备稳定泵压、连续输送、多级挤出、自动排气等功能；
16）配备打印头夹具及管线包。
3、电气总控系统
3.1 控制箱
1）采用高性能PLC，实现总线控制；
2）CPU特征：工作存储器≥80、存储器≥4MB，高速计数器≥6个；
3）板载IO：输入≥10个、输出≥10个；
4）工业 HMI 触摸屏作为人机交互接口，显示器≥10英寸TFT；
5）触摸屏满足四线电阻式触摸屏，真彩显示，RAM存储器≥ 128MB；
6）电气总控系统配备示教盒，支持远程控制打印头及泵送系统，便于调试。
3.2 运维软件
1）一致的项目数据存储，避免重复输入导致出错；
2）全部控制系统均网络管理；
3）PLC与外围设备（如伺服驱动、触摸屏、机器人）之间均集成一致的现场总线I/O配置、接线和诊断；
4）支持的现场总线类型包括PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、DeviceNet和VARANBUS；
5）可直接在工程设计环境中便捷地对控制系统的程序进行监视、修改及仿真。
4、数字化软件
4.1建造软件
1）无需借助其他 CAM 平台生成刀路，一个独立的软件，并非插件。 
2）直接选择工业机器人编程，无需五轴转六轴刀路，全景仿真模拟，实时修改；
3）支持多机器人协同加工；
4）支持带直线轴和旋转附加轴的联动，支持直线轴≥3个、旋转轴≥3个。
5）直接导入 3D 模型，多种加工策略可选
6）提供软件教学视频，3D打印、3D雕刻、机器人多轴协同联动三种应用。 
4.2 物联网管控平台
1）运维管理：提供用户登录、更新。如：用户权限、登录、日志管理、各类提示信息的维护
2）故障管理，如：设备故障代码采集和时间统计分析、报警时间、报警编号、报警内容等
3）提供标准接口调用、服务器数据备份、支持二次开发；
4）采集机器人及外部轴运行数据、工作状态、轴坐标数据等，支持利用移动终端远程监视；

	
	设备2：3D打印混凝土搅拌系统
	1、3D打印混凝土搅拌系统（1台套）
1）、设备形式：立式搅拌泵送一体机，整机由搅拌机构和泵送机构两部分组成；在泵送喷涂机基础上配置高速混合砂浆立式强制型搅拌机，可实现混凝土搅拌、压力泵送，运行稳定流畅。
2）、供电电源：380V，50HZ。 
3）、排量：≥60L/min。
4）、输送压力：≥30bar。
5）、水平泵送距离：≥60m。 
[bookmark: _GoBack]6）、垂直泵送高度：≥40m。
7）、泵送电机：功率≥4KW，配置变频器实现变频调速；设置螺杆泵转子、定子滑道机构，支持现场即时装卸更换转子、定子；工作压力平稳，可通过变频调速控制浆料泵送排量，适用于各类砂浆泵送输出。
8）、搅拌电机：≥功率3KW，配置立式强制搅拌机，搅拌机内置内弯三维桨叶；作业时可产生强大径向流和轴向流，形成多流向的循环旋涡，物料接触面大，浆液微团尺寸小，微粒骨料包裹致密，物料拌合充分。
9）、搅拌容量：≥120L。
10）、料斗容量：≥100L。
11）、整机外形尺寸：≤2200×800×1400mm。
12）、整机重量：≤350KG。
2、特种水泥基3D打印调试料（500Kg）：低收缩、高抗裂3D打印水泥基材料，满足连续打印工艺需求，且本材料试验抗压强度＞40MPa，1000℃高温质量折减率＜30%

	
	设备3 系统控制电脑
	系统安装及控制电脑：16G DDR5，不少于512G+2TB HDD，显示屏幕≥23.8英寸。




