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技术参数
	序号
	产品名称
	规格参数
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	电子计算机
	一、电子计算机
1、CPU：≥  Intel i7-13700 2.1GHz 16核或以上处理器；
2、主板：≥Intel B670及以上芯片组；
3、内存：≥单条16G DDR5 5600MHz 内存，≥2个内存槽位；
4、硬盘：≥1TB M.2 NVME PCIE4.0 SSD ； 
5、显卡：集成显卡；
6、网卡：集成10/100/1000M以太网卡；
7、声卡：配置不低于5.1声道(前置音频接口≥2个、后置音频接口≥3个)；
8、键鼠：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 
9、显示屏：≥23.8英寸IPS 高清液晶显示器，微边框设计，分辨率1920×1080，支持低蓝光，HDMI+VGA接口； 
10、主机出厂接口：≥8个USB接口(其中至少2个USB 3.2G2接口、2个USB 3.2G1接口、1个USB3.2G1 type C接口 )、≥1个HDMI接口，≥1个DP；
11、电源：≥200W 高效电源 ；
12、机箱：≥15L≤17L标准塔式机箱；
13、安装台式电脑到指定机房，安装甲方提供的操作系统及软件。
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	屏风计算机桌椅
	1.参考尺寸：800mm×600mm×1200mm（±2%）。
2.铝制型材：采用壁厚1.2mm的国家免检铝材，表面经静电粉末喷涂处理，有效防静电，防脱色，主立面及主横梁采用符合国家E0级实木多层板制作而成，屏风厚度40mm，耐酸碱、防腐蚀、各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。
3.线槽：桌面下带铝合金强弱电走线槽，电源线、网线均可由线槽通过，线槽内强弱电分离，弱电部分线槽最多位置可走14根网线（线径8.0mm/根），屏风面板共开3个86面板孔位位于座位下方，台面开一个圆孔穿线，圆孔位置在桌板上方中间偏右，座位上方开一个86面板孔位。
4.隔断玻璃：台面以上采用木纹色防火板+全磨砂玻璃，玻璃厚度3mm。
5.基材：采用符合国家E0级实木多层板，厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.025mg/m³；符合GB18580-2017和HJ571-2010检测标准，经过防虫、防腐等化学处理。胶皮厚度0.8mm，板材抗弯强度符合DIN测试标准，可长期保持自然哑光色面效果。
6.封边：采用优质PVC封边条，绿色环保，黏合性强，不易脱边，封边平滑，颜色与板材一致。
[bookmark: _GoBack]7.热熔胶：采用优质热熔胶，总挥发性有机物：8g/L；甲苯+乙苯+二甲苯：未检出（＜0.02g/kg）；卤代烃：未检出（＜0.1g/kg）。
8.主机托：配置电脑主机托，主机托内空宽度≥20cm，内空长度≥42cm，后端设有防止主机滑落的装置，主机托与内板距离预留≥15cm。滑轮采用优质万向轮，前面两个轮子带刹车系统（锁扣）。
9.颜色、花纹：桌面为木纹色。
10.走线说明：明确强弱电布线位置，确保强弱电分离，弱电部分线槽最多位置可走14根网线（线径8.0mm/根）。单个机位有3个电源插座（2个座位下，1个座位上方）和1个网络模块位，根据实际情况，每6个机位或8个机位在中间添加一个网络模块作为备用模块。座位下方电源插座位置在右上角，约高50cm，大约成人膝盖处。
11.无需抽拉键盘。
12.提供带有“CMA”或“CNAS”标志国家认可的第三方质量检验检测中心出具“实木多层板、PVC封边条、热熔胶和铝制型材”等原材料检测报告和“屏风工位”成品检测报告复印件，并加盖投标投标人公章（成品检测报告符合GB/T22792.3-2008《办公家具屏风第3部分：试验方法》GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准）。
二、椅子
1.参考尺寸：成人使用标准尺寸，椅子能够完全放入卡座内空间。
2.座/背：座/背均为一体成型，PP材料，超韧弹性，通过材料性质实现靠背倾仰，舒缓背部压力，表面晒纹处理，质感好，符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。
3.椅架：需采用Φ12mm冷轧钢管，稳固性强，表面经高速打砂除锈处理，喷粉高温烤漆工艺处理，漆面牢固，金属质感，防滑脚垫，QB/T3826-1999（2009）《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》标准。
4.提供带有“CMA”或“CNAS”标志国家认可的第三方质量检验检测中心出具“PP塑料、冷轧钢管”等原材料检测报告和“学生课椅”成品检测报告复印件，并加盖投标投标人公章（成品检测报告符合GB/T4071-2021《课桌椅》标准）。
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	安装辅材
	一、电源面板
1.10A五孔插座面板（86型）430个，含底盒、电线及安装。
二、网络模块面板
1.Cat.6类非屏蔽RJ45数据模块170个，含面板（86型）、六类成品网线（1.5米）170根及安装。




