气流粉碎系统技术参数

1、设备处理量：>3kg；

2、连续工作时间：>2h；

3、废气的粉尘排放量低于10 mg/m³；

4、产品粒度：D50：2-15um可调

5、原料仓壳体材质：304不锈钢；

6、主机壳体材质：304不锈钢+外表面镜面抛光；

7、主机内衬材质：一体成型氧化铝陶瓷（不允许拼接，投标文件中提供证明材料：制造商产品技术白皮书或使用说明书或第三方机构出具的检验报告）；

8、分级轮材质：整体氧化铝陶瓷；

9、结构形式：立式结构安装
10、密封方式：气密封；

11、气路设置：1 路粉碎用气，1 路密封、保护用气，1 路脉冲用气；

12、整机采用卡箍式快拆设计，方便清理粉碎主机；

13、加料系统高度升降可调；

14、主机机架：采用304不锈钢材质，整体一体式撬装结构。

15、电源：380V/50HZ

16、数据采集周期：100ms

17、数据通讯方式：RS485+USB

18、数据采集方式：PLC

19、数据采集内容：实时转速、电压、实时电流

20、控制模式：手/自动动控制

21、是否需要配置冷水机：否

22、废气粉尘排放量：≤
10 mg/m³

23、压缩空气耗量：3m³/min

24、除尘器过滤面积：≥6m²

25、过滤材质：PTFE聚酯覆膜滤筒

26、出料方式：手动蝶阀

27、清灰方式：诱导式脉冲喷吹
